|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** |
| **1** | 6类信息插座面板 | 符合国家标准 | 个 | 131 |
| **2** | 6类信息插座模块 | 符合TIA/EIA568和ISO/IEC11801六类标准 | 个 | 131 |
| **3** | 预埋底盒 | 86型 | 个 | 131 |
| **4** | 插线板 | 六位 | 个 | 15 |
| **5** | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 2 |
| **6** | 六类非屏蔽双绞线 | 符合或优于586-B国家标准的六类铜缆非屏蔽双绞线 | 米 | 2200 |
| **7** | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(3米） | 根 | 13 |
| **8** | PVC线槽 | 符合国家标准 | 米 | 450 |
| **9** | 24口千兆接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网口，4个100/1000 Base-X SFP光口；交换容量≥240Gbps；包转发率：≥78Mpps；提供一个Console管理端口；支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等；支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术；提供WEB页面配置和命令行配置；支持FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理；设备功耗≤19W，提供一对一售后服务和技术支持，符合国家三包质量保证标准。 | 台 | 6 |
| **10** | 8口千兆接入交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网口；交换容量≥16Gbps；包转发率≥11Mpps；整机缓存≥1.5Mbit；MAC地址容量≥4K；提供一对一售后服务和技术支持，符合国家三包质量保证标准。 | 台 | 7 |
| **11** | 6U机柜 | 6U | 个 | 15 |
| **12** | 吸顶AP | 高通双核CPU及以上；无线速率3000Mbps（2.4G：2\*2MIMO，5G：2\*2MIMO）；支持WIFI6；支持160MHz频宽；支持WPA3加密；支持APP统一管理；支持DC/POE供电；功耗≤10W；提供一对一售后服务和技术支持，符合国家三包质量保证标准。 | 台 | 10 |
| **13** | 系统安装调试 | 包含整个项目设备材料的运输、安装、调试、交付使用，并提供整个项目自验收合格起1年以上质保。 | 批 | 1 |