|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** |
| **1** | 6类信息插座面板 | 符合国家标准 | 个 | 85 |
| **2** | 6类信息插座模块 | 符合TIA/EIA568和ISO/IEC11801六类标准 | 个 | 85 |
| **3** | 预埋底盒 | 86型 | 个 | 85 |
| **4** | 插线板 | 六位 | 个 | 12 |
| **5** | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 2 |
| **6** | 六类非屏蔽双绞线 | 符合或优于586-B国家标准的六类铜缆非屏蔽双绞线 | 米 | 2000 |
| **7** | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(3米） | 根 | 12 |
| **8** | PVC线槽 | 符合国家标准 | 米 | 400 |
| **9** | Rvv 2x1.5 电线 | 符合国家标准 | 米 | 300 |
| **10** | 16口千兆接入交换机 | 16个10/100/1000Base-T以太网口，交换容量≥32Gbps；包转发率：≥24Mpps；MAC地址表≥8K，支持三档拨码开关，设备功耗≤10W，提供一对一售后服务和技术支持，符合国家三包质量保证标准。 | 台 | 4 |
| **11** | 8口千兆接入交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网口；交换容量≥16Gbps；包转发率≥11Mpps；整机缓存≥1.5Mbit；MAC地址容量≥4K；提供一对一售后服务和技术支持，符合国家三包质量保证标准。 | 台 | 8 |
| **12** | 6U机柜 | 6U | 个 | 12 |
| **13** | 吸顶AP | 高通双核CPU及以上；无线速率3000Mbps（2.4G：2\*2MIMO，5G：2\*2MIMO）；支持APP统一管理；支持DC/POE供电；功耗≤10W；需对接学校现有的H3C教师账号认证；提供一对一售后服务和技术支持，符合国家三包质量保证标准。 | 台 | 6 |
| **14** | 系统安装调试 | 包含整个项目设备材料的运输、安装、调试、交付使用，并提供整个项目自验收合格起不少于1年质保。 | 批 | 1 |

|  |
| --- |
| 教师办公室分布情况 |
| 楼层 | 门牌号 | 新增网络端口 | 交换机8口 | 交换机16口 | 无线ap | 机柜6u |
| B区一楼 | 学生处主任-学生发展中心 | 7 |  | 1 |  | 1 |
| 主任办公室对面--团委档案室 | 3 |  |  |
| 二期10号楼 | 10312 | 12 |  | 1 | 1 | 1 |
| 10313 | 12 |  | 1 | 1 | 1 |
| 10304 | 7 | 1 |  | 1 | 1 |
| 10402 | 10 |  | 1 | 1 | 1 |
| 创业园12号 | 12104 | 5 | 1 |  |  | 1 |
| 12202 | 5 | 1 |  |  | 1 |
| 12203 | 5 | 1 |  |  | 1 |
| 12402 | 7 | 1 |  |  | 1 |
| 12409 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| 12411 | 7 | 1 |  |  | 1 |
| 创业员11号楼 | 11104 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
| 合计数量 | 85 | 8 | 4 | 6 | 12 |